BandaAncha.st

ONLINE: 39 usuarios 243 invitados | 35932 usuarios registrados

server load: 59%

curiososn - GTI - Axelko - Cinemania - Kebo - Boooring - csicilia - Psm1 - Mahonni - thebiger - fgt24 - Joe_Dalton - DeusKaos - Maestro_Jedi - Levar - SergiMolina - alchemy - Tramex - makaikor - anthrax - geminiano - MaTaPolloS - Darkbirder - barsa1979 - HeRMeS - Xubenca - SixpackDSL - ersefa - Raulito - josealbertoni - Coy0te - Alpine - DaVinci26

| Nick: |  | Pass: |  |

| EN ESPERA: 2 artículos

Opciones
Busca ISP
Analizador DNS

| Portada |  |  | ADSL |  |  | Cable |  |  | El Buffer |  |  | Wireless |

| Montar servidor casero sobre Windows: II. Servicio WEB por FreeBSD | leido 22772 veces desde el 08/06/02

EL SERVICIO WEB

Es el servicio estrella de Internet, y para instalarnos un servidor web en nuestra casa de manera gratuita hay muchas posibilidades. Se puede utilizar el que lleva el propio windows, creo que 98 y ME llevan un servidor personal de páginas WEB y 2000 y XP el Internet Information Server (no estoy seguro de esto). La elección de un servidor WEB depende de lo que nos queramos complicar la vida, de la seguridad que queramos, de cómo vayamos a programar la página, etc. Bien, pues pasen y vean, estos son algunos de los servidores que podemos poner si no queremos usar los que nos da windows.

Apache

Es el servidor de Internet más usado del planeta, se calcula que aproximadamente el 55% de las páginas de Internet se sirve con él. Las posibilidades son infinitas aunque la configuración puede no ser muy agradable para gente muy acostumbrada Windows con sus bonitas ventanas y botones porque se configura con ficheros de texto. Bueno, puedo decir que como defensa que hay documentación tanto en inglés como en español y que siempre es bueno aprender a manejar apache.

Nos podemos bajar tanto la versión 1.3.X como la 2.X. Según comentan en su página http://httpd.apache.org/ , para la familia Windows está más optimizada la versión 2. Se recomienda usarlo con Windows NT o 2000 aunque comentan que con los demás sistemas operativos de Windows funciona igual.

La configuración se hace mediante un archivo de texto llamado httpd.conf que está en el directorio \conf donde hayamos instalado Apache. Según se instala apache, el servidor ya está funcionando, podemos comprobarlo poniendo http://localhost/ en nuestro navegador y nos saldrá una página avisando que el servidor está funcionando. Por defecto, el servidor muestra como página principal alguna que se llame index.html que se encuentre en el directorio \htdocs donde hayamos instalado Apache. Podemos mover los archivos que allí están puestos a otro sitio y poner ahí nuestras páginas. Otra manera que hay es decirle a Apache que busque las páginas en otro directorio. Para ello, editaremos el fichero httpd.conf con el bloc de notas y buscaremos una entrada que diga DocumentRoot y sustituimos lo que está entre comillas por el path o camino donde se quiere poner nuestras páginas.

Esto es lo más simple que hay que hacer para que el servidor funcione, lo demás para que investigueis. De todas maneras se puede encontrar documentación en Español en la página http://quark.fe.up.pt/ApachES/manual-es/ .

Otros

Por supuesto que hay más servidores gratuitos, aquí va una lista. He intentado especificar su facilidad de configuración y si deja que se configuren muchos parámetros de funcionamiento.

- Sambar:
  - Muy completo y muy bueno. Es algo más que un servidor web y se configura mediante archivos de texto
  - http://www.sambar.com/
- Xitami:
  - Muy conocido y bueno, se configura mediante archivos de texto.
  - http://www.xitami.com/
- Savant:
  - Se configura de manera gráfica principalmente. No es complicado.
  - http://savant.sourceforge.net/
- Dino'sWebServer:
  - Muy muy muy sencillo. Casi no requiere configuración.
  - http://home.no.net/nextgen/files/serv.htm
- IronWall HTTP:
  - Sencillo de usar y puedes limitar el ancho de banda que de salida total y por conexión.
  - http://wasxalpha.redirectme.net/
- MyWebServer:
  - Muy sencillo de usar. Se configura mediante un interfaz web.
  - http://www.mywebserver.org/us/
- Lil HTTP Server 2.2:
  - Muy sencillito.
  - http://www.summitcn.com/lilhttp/lildocs.html
- SimpleServer:WWW Analogx:
  - Posiblemente el más sencillo. Para gente que no quiera complicarse la vida.
  - http://www.analogx.com/
- Abyss Web Server 1.0:
  - Muy sencillo de usar y deja configurarse. Se configura en un interfaz web.
  - http://www.aprelium.com/abyssws/index.html
- Pi3Web v1.03:
  - Muy sencillo de instalar y muy sencillo de usar. Se configura mediante una herramienta de configuración que incluye el programa. Documentación abundante.
  - http://pi3web.sourceforge.net/
- TheServer 1.1:
  - No hace falta ni instalación. Se configura con un archivo de texto. Documentación abundante.
  - http://www.fastlinksoftware.com/

Por supuesto que en esta lista no están todos, son sólo algunos y he intentado ofrecer un abanico de posibilidades amplio para que cada uno elija aquel que mejor le convenga. Todo depende de en qué se quiera hacer la página, si va a usar tecnología JAVA, CGI, ASP...etc etc. La cosa es bajárselo y probar.

Un único apunte más sobre esto. La gente que tenga una línea ADSL detrás de un NAT, como pasa con la configuración multipuesto de telefónica, no podrá acceder a su página web poniendo en su navegador http://www.misubdominio.ods.org/, porque se conectará al router. Si el servidor está lanzado y bien configurado, lo puedes probar poniendo en tu navegador http://ip_de_la_máquina_donde_está_el_servidor/. Después, si has configurado bien los túneles de entrada del router, ya se puede acceder desde fuera. Si aún así te quieres quedar tranquilo, ve a http://www.anonymizer.com/ y desde ahí pruebas si es accesible desde Internet tu página.

Importante: Se permite la reproducción de este documento siempre que se mencione la fuente, el autor y se incluya un hiperenlace hacia su ubicación original.

Umbral: de 66 comentarios | Modo:

| 1 |

• Gracias | 1

por ChUcHo, el Domingo, 09/06/02 17:17 h.

hola,

gracias por tus sugerencias con respecto a mi pequeño dilema. La verdad es que no pienso hacer de servidor de correos ni de web ni mucho menos pero lo que pasa es que esto de configurar servidores y demas cosas en la red simplemente me encanta y pues el adsl y la IP fija que proporciona telefonica pues es genial para probar todo esto. Lei atentamente lo que me sugeriste y lo provare, aunque creo que ya lo habia hecho algun tiempo atras en http://www.no-ip.com/ , pues ya tenia una cuenta tiempo atras. Lo que preguntaba sobre la redireccion de ips con puerto incluido me surgio porque navegando por algunos foros de adslnet.ws lei uno de un tipo que decia que si se podia hacer esto, simplemente configurando las DNS y pues lo intente a mi manera y no me funcionaba, pero bueno, probare lo que me sugeriste y te avisare.

Gracias,

ChUcHo

PD. excelente tutorial, sigue asi

RESPONDER

• NI IDEA ENTONCES | 1

por FreeBSD, el Domingo, 09/06/02 18:47 h.

Si tu has leído que se puede redireccionar con el DNS, pues algún truco habrá. Sin embargo yo he configurado mis propios servidores DNS y no tengo ni idea de cómo lo hizo el tipo aquel, vuelve al foro y pregúntale a él. Pero yo juraría que no se puede. Pero bueno, ya te digo que no soy ningún experto.

Me parece bien que andes trasteando con estas cosas porque puede ser divertidas, pero la advertencia la debía hacer porque en estas cosas corren ciertos peligros si no se hacen con planificación, profesionalidad y medios.

Me alegra que te esté gustando lo que estoy escribiendo, el documento de correo debe estar a punto de ser publicado y ahí puedes aprender (quizá) algunas cosas más. Cuando acabe mis exámenes veré si hago el de webmail, ssh, telnet, ftp y algo de acceso remoto en modo visual.

Gracias por tu apoyo y sigo a tu disposición.

RESPONDER

• EUREKA | 1

por ChUcHo, el Lunes, 10/06/02 11:50 h.

hola,

pues muchas gracias, lo que me dijiste me sirvio de mucho. porfin se logro, menos mal, ya me estaba frustrando. siguiendo tus consejos y sugerencias realice el siguiente enredo en http://www.no-ip.com/

host: nombre.no-ip.com --> IP ESTATICA:(111.222.333.444)

host: nombre2.no-ip.com --> nombre.no-ip.com:8080/

le puse mask ip y me funciono perfecto, ahora cada vez que quiero acceder a mi webmail que esta en el puerto 8080 ya no tengo que poner el numero del puerto, simplemente tecleo: nombre2.no-ip.com y me manda directamente ahi. ahora lo que me falta es poder hacer un redirect desde una dns de http://www.ods.org/ a una dns de http://www.no-ip.com/ que me da error, no se si es porque no se da actualizado el servidor o porque hay incompatibilidad entre ellos, de cualquier forma use un redireccionador gratis de estos de internet el http://www.cjb.net/ que me redireccionara de nombre.cjb.net a nombre2.no-ip.com e hice una redireccion de nombre.ods.org a nombre.cjb.net a ver si funciona, lo deje hecho pero esperare a que el servidor se refresque.

Saludos, Gracias y disculpa el desorden

ChUcHo

RESPONDER

• ENTRADA CNAME | 1

por FreeBSD, el Lunes, 10/06/02 17:36 h.

No necesitas hacer una redirección desde la DNS de ods.org a la de no-ip.com. Puedes meter una entrada CNAME como la siguiente:

nombre.ods.org CNAME nombre2.no-ip.com

Creo que eso es lo que has intentado, ¿no? Yo creo que esto debería funcionar.

Los refrescos de los DNS es algo que hay que tener en cuenta. Las entradas de ods.org se refrescan muy deprisa, pero no siempre es instantáneo porque el servidor de DNS de tu proveedor de Internet lo guardará en la caché y quizá muchas veces no te responda como debería. Los cambios tardan en actualizarse, más que nada porque el servicio de DNS suele ser algo bastante estático que no se está cambiando cada 30 segundos.

Ya me contarás si te funciona.

RESPONDER

• Crear un panel de control | 1

por nebur, el Viernes, 19/07/02 12:25 h.

Si creo un servicio web a nivel de unos amigotes y quisiera que sus dominios tuvieran un panel de control como los grandes portales, como los hago o hay algun programa que lo realice.

No se si pe explico esos paneles con los que uno puede controlar los correos, las cuentas ftp, estadisticas, etc...

Venga un saludo

RESPONDER

• TE DEJO UNAS DIRECCIONES | 1

por FreeBSD, el Sábado, 20/07/02 09:42 h.

Me imagino que te lo tendrás que programar tu, yo no conozco nada tan completo que se distribuya. Sé que hay servidores web que contienen además un servidor de ftp; hay servidores de webmail ya hechos e incluso hay portales que se pueden hacer sin tener ni idea de programar prácticamente.

No sé si conoces phpnuke, date una vuelta por aquí:

http://www.phpnuke.org/

http://www.phpnuke-espanol.org/

Y si quieres un interfaz de webmail ya hecha, pásate por aquí:

http://www.emumail.com/

Lo mejor es que te lo programes tu a medida, pero si quieres algo ya hecho, especifica más y quizá pueda ayudarte (dime por lo menos si lo vas a rular en Windows, Unix o Linux). Pero algo tan completo como lo que me dices no lo conozco, también es que no estoy muy metido en ese mundillo. En Unix/Linux está webadmin que es una interfaz de configuración y administración gráfica para distintos servidores. Ya te digo, cuéntame un poco más y quizá pueda echarte una mano.

Espero haberte sido de ayuda. Un saludo y gracias por participar.

RESPONDER

• DNS | 1

por marxxelo, el Martes, 23/07/02 10:49 h.

Hola,

Ante todo conoci la web y me encanto. pero tengo una gran duda,

Uso win xp como servidor de internet pero no se como hacer mas de un hosting a la vez ya que cuando direcciono el dns a mi ip no puedo poner / yel directorio que se me ocurra.

Pregunta necesito la cantidad de IPs como webs quiera hostear ?

Muchos saludos marcelo....

RESPONDER

• RESPUESTA | 1

por FreeBSD, el Martes, 23/07/02 17:28 h.

Primero quiero decirte que la Web no es mía (es que das a entender eso por cómo lo dices). Yo únicamente he mandado unos documentos por amor al arte respondiendo las consultas que puedo. Tampoco trabajo aquí, ya que además estoy en el paro (snif snif).

Lo que tu me hablas de tener varios sitios en un único PC existe y se llama "virtual hosting" y en el documento de DNS ya alguien me preguntó sobre eso. No me dices el servidor web que usas pero me imagino que será IIS de Microsoft. Y me imagino que en Windows XP PRO se incluirá el mismo IIS que en Windows 2000 PRO. Pues bien, esto es lo que pone en la ayuda de Windows 2000 PRO sobre lo de tener varios sitios Web en una misma máquina:

¿Cómo se crean varios sitios Web?

Windows 2000 Professional con IIS puede alojar un sitio Web y un sitio FTP en un único equipo. Si desea alojar varios sitios Web o FTP en un único equipo, considere actualizar a Windows 2000 Server.

Y yo que soy pobre y tacaño no voy a hacer que te gastes el dinero en un Server. Así que te invito a que pruebes Apache que está muy bien y te sale gratis. Ve al documento de DNS que está en esta misma sección( http://www.bandaancha.st/documentos.php?docid=34 ) y lee un mensaje que déjó otro usuario que se titula "multiples web en una IP". Además te va a servir si necesitas que tenga soporte para ASP. De todas maneras, te dejo las direcciones que dejé en esa misma respuesta porque no me cuesta nada copiar y pegar:

Servidor Apache:

> > http://httpd.apache.org

Host Virtuales:

> > http://quark.fe.up.pt/ApachES/manual-es/vhosts/index.html

Documentación sobre Apache:

> > http://httpd.apache.org/docs/

> > http://httpd.apache.org/docs-2.0/

> > http://quark.fe.up.pt/ApachES/

> > http://www.osmosislatina.com/apache/i
> > Leer el resto ... RESPONDER

• XP / NT | 1

por marxxelo, el Martes, 23/07/02 21:41 h.

Hola FreeBSD !!!!

Muchas gracias por tu contestacion, me quedo claro que solo se puede tener un dominio en el xp. (que pobre el XP, NO?)

De todos modos te cuento que por el momento me arreglo redireccionando a directorios con un sistema interesante y completo que da www.directnic.com

el apache no lo probe, pero lo voy a hacer. seguire tus consejos...

Por otro lado te cuento que soy argentino, arquitecto , pero siempre estuve muy metido en la informatica y la programacion desde chico....

Tambien te cuento que desde febrero a mayo de este año estuve trabajando en tu pais !!!! si, en sevilla, hermosa ciudad, hermosa gente la española, me trataron de lo mejor !... Pero me tuve que volver ya que no tengo papeles para europa.... pero bueno, aprendi mucho, conoci españa casi toda, y sigo haciendo algunos trabajos via internet....

Ahora estoy de nuevo en la argentina, mi hermoso pais que en este momento como sabras anda un poquittittitititio mal ........

Bueno te mando muchos saludos...

RESPONDER

• ESO ESTA BIEN | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 24/07/02 10:34 h.

Pues espero que te vaya bien con Apache. No creo que te defraude, si es el servidor Web más usado por algo será, ¿no?.

Los servicios de redireccionamiento sirven para casi todo últimamente, aunque no es una solución de lo más óptima ya que ralentiza las conexiones y estás dependiendo de más gente de la que deberías para publicar una web. Sin embargo, si de momento te va bien con eso, tampoco hay que ser muy radical.

Me alegro que te gustara España y espero que vuelvas pronto por aquí si ese es tu deseo. Y ya sabes que si en algo crees que puedo ayudarte, no dudes en preguntar.

Salu2.

RESPONDER

• APACHE | 1

por marxxelo, el Miércoles, 24/07/02 12:31 h.

Hola,

Si instale una version para windows, pero se configura como un dos... no tiene ventanas tipo windows.,,, debo aprender el codigo?

Por otro lado el soporte asp será tan igual como el del IIS ?

Te cuento que en este momento estoy hosteando una web en mi pc que es http://elloft.com/ por hoy no funcionara el www.elloft.com.

La web es de venta y alquileres de propiedades loft o tipo loft, no me da mucho dinero por mes pero algo da, tengo ganas de hacer una version para españa, ya que entran muchos de españa que estan registrados pero cuando ven que las propiedades estan en arg, no entran mas....

Te gustaria asociarte con migo para el area españa, tendrias que hacer un analisis de las zonas donde hay demanda de estas propiedades, tener una cuenta de banco para que te depositen el dinero la gente que publique su aviso, y luego ver de hacer una publicidad o algo que mueva gente en la web,

Si te interesa, nos ponemos en contacto por mail y desarrollamos mas el plan, por otro lado te cuento que esta web esta toda automatizada para que la gente saque su clave, publique sus propiedades suba fotos etc y punto.

Saludos Marcelo.

RESPONDER

• RESPUESTA A TU OFERTA | 1

por FreeBSD, el Jueves, 25/07/02 16:52 h.

Hola Marcelo:

Muchas gracias por la oferta pero es que me dedico a cosas bastante diferentes a las que me propones y ahora me coges un poco ocupado acabando la carrera. De todas las maneras te puedo poner en contacto con alguien que según me ha dicho puede que le interese. Si quieres le doy tu email y hablan sobre el tema.

Volviendo al Apache, se configura con un archivo de texto dando valores a variables, sentencias y cosas así, pero nada complicado y hay mucha documentación. Sobre el soporte que tendrá para ASP, no lo he probado en mi vida así que no te puedo decir su calidad.

Muchas gracias.Salu2.

RESPONDER

• Sitio web,,, | 1

por marxxelo, el Jueves, 25/07/02 20:08 h.

Hola,

Que bueno que estes terminando la carrera, es un momento realmente especial, yo me gradue hace poco mas de un año y te digo que estaba muy nervioso y para colmo al mes me casaba.... eso creo que me ponia aun mas nervioso... :), bueno pero al final, uno llega y el stress termina...

Dime de que carrera eres, supongo que algo de informatica.

Con respecto a si tienes un conocido que pudiera interesarse en este proyecto, bienvenido sea... lo que si me gustaria que sepa algo de informatica.... seria muy bueno.

te dejo mi mail, arqmarceloesp@hotmail.com (es mail que uso para contactarme con la gente de españa)

Ya me pondre con la ayuda del apache.... Pero tengo un amigo que usa windows 2000 advance server, y me dijo que ese windows es bastante completito.

Muchos saludos.

Marcelo

RESPONDER

• Quiza sea un poquito tarde, Apache no soporta .ASP | 1

por RaManGaa, el Jueves, 29/08/02 09:10 h.

Bueno que me dao cuen hace poco de este comentario, y todo estara solucionado pero pa no dejar nada en el aire decir que apache y creo que ningun otro servidor soportan .ASP , exceptuendo solo IIS de microsoft, ya que todos sabemos que es una extension propia de microsoft
RESPONDER

• NO SE MUCHO, PERO... | 1

por FreeBSD, el Jueves, 29/08/02 16:26 h.

existe un proyecto en curso que se encarga de habilitar soporte para ASP en el servidor de Apache. Lógicamente esto así por las buenas no es viable, pero creo que ese soporte para ASP lo realizan "traduciendo" el código ASP en código PHP o Perl (no sé mucho del proyecto como se ve). Más información en :

http://www.apache-asp.org/

Salu2.

RESPONDER

• .ASP en apache |

por BocaDePez (200.31.152.---), el Jueves, 28/11/02 12:06 h.

Deberias buscarte un soft para linu x llamado Chilisoft yo creo que este solucionaria para ti este problema........

Clapinski from Venezuela (http://www.hven.com.ve)

RESPONDER

• ¿ES GRATUITO? | 1

por FreeBSD, el Jueves, 28/11/02 17:15 h.

Pues eso.
RESPONDER

• hosting |

por BocaDePez (209.124.97.---), el Martes, 27/08/02 18:42 h.

• LO SIENTO | 1

por FreeBSD, el Jueves, 29/08/02 16:31 h.

La verdad es que no entiendo si estás preguntando algo. Si eres más explícito quizá pueda ayudarte.

Salu2

RESPONDER

• solo funciona local |

por BocaDePez (200.85.237.---), el Miércoles, 18/09/02 00:10 h.

• LAS CONEXIONES POR CABLE... | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 18/09/02 07:42 h.

muchas veces tienen capados casi todos los puertos inferiores al 1024 por los proveedores. Así que sería lo primero que tendrías que verificar. Para ello únicamente podrías poner tu servidor en un puerto más alto, como el 8080 (puerto secundario web) o el 10000 (por ejemplo).

Después, si te conectas con un dispositivo que tenga funcionalidad NAT (se usa para poder conectar a Internet diferentes ordenadores con una misma dirección IP) deberías realizar los tuneles de los puertos necesarios. De eso hay mucha información ya.

Yo creo que el problema está en lo que explico en el primer párrafo, ya que si me dices que intentas conectarte poniendo la dirección IP, no tiene nada que ver la configuración de DNS. Así que prueba a poner el servidor en otro puerto y con http://dirección_ip:puerto debería funcionarte. Si ese fuera el problema y quieres evitarte la molestia de tener que poner el puerto para acceder a la página, prueba con un servicio de redireccionamiento, creo que se nombran sitios donde ofrecen este servicio de manera gratuita en algún post.

Espero haber sido de ayuda y cualquier otra duda sigo a tu disposición. Salu2.

RESPONDER

• POR CIERTO... | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 18/09/02 07:48 h.

¿Qué servidor web estás usando? Si te aburre un poco apache porque no es trivial su configuración, prueba con KF Web Server, que es bastante facilito de configurar y no está nada mal (http://www.keyfocus.net/kfws). También puedes usar savant (http://savant.sourceforge.net) o sambar (http://www.sambar.com).

Lo de apache para aquellos muy acostumbrados a las configuraciones visuales pues se pueden desesperar un poco. Estos tres que te comento no están mal y son muy facilitos. Sambar es bastante completo, creo que incluso puede servir páginas ASP, aunque no estoy seguro del todo si eso se ofrece en su versión gratuita.

Salu2.

RESPONDER

• Servidor Web con cablemodem |

por BocaDePez (207.249.181.---), el Sábado, 21/09/02 08:58 h.

• NO ENTIENDO BIEN | 1

por FreeBSD, el Domingo, 22/09/02 07:53 h.

Si te conectas con una tarjeta 3com al módem, más bien deja ya de llamarse módem. Me imagino que la IP privada 10.x.x.x no te la asigna el proveedor, sino eso que tu llamas módem y quien tiene la IP pública es él. Creo que esto se acerca más a la realidad, si no estoy en lo cierto pues que me corrijan. Lo que sí es posible que tu IP pública (la que ves en www.whatismyip.com) se te asigne dinámicamente con DHCP. Si esto fuera así, lo podrías arreglar con winip como se explica en el primer documento sobre DNS.

Lo que me cuentas si que es viable, tendrías que configurar lo que llamas módem, y para ello lo mejor es que visites los foros sobre cable que hay en esta web. Una vez que tengas ese aspecto controlado, podrás hacer todo lo que se cuenta en estos documentos.

Espero haber sido de ayuda, cualquier otra cosa sigo a tu disposición. Salu2.

RESPONDER

• Servidor Web con cablemodem... |

por BocaDePez, el Miércoles, 25/09/02 12:52 h.

Disculpas de antemano si mi ignorancia me hizo cambiar nombres y confundir conceptos. En cuanto a lo de DNS, de hecho estaba usando el de dyndns.org, pero lo he cambiado por ods.org, pero tampoco funciona, y el problema es que en la configuracion de WinIP, la IP que detecta automaticamente (sin darme opcion de cambiarla) es la privada 10.1.x.x. No se si habras explorado el software MyWebServer, pero el tambien autodetecta la IP privada (que es la de la tarjeta ethernet).

Siguiendo tu consejo, me he puesto a explorar los foros, pero a decir verdad, me encuentro un poco perdido; se habla mucho de uncapping, o descapar, y eso me resulta demasiado complicado (y riesgoso). Lo mas que consegui fue encontrar la direccion 192.168.100.1 que dan como pagina de configuracion de los Surfboard, la cual la unica opcion que te permite cambiar es desactivar el DHCP (ademas de mostrar una serie de direcciones : HFC IP Address,HFC MAC Address, Ethernet IP Address (es diferente a la que detecta WinIP y MyWebServer), Ethernet MAC Address, CM USB IP Address, CM USB MAC Address, DHCP Server Address, etc.

¿Es posible que mi problema solo sea de mala configuracion del TCP/IP? Segun los foros, montar servidores con servicio de cable (ya sea web o ftp) es posible. ¿Que carcteristicas debe tener entonces mi proveedor para hacerlo? ¿que debo solicitarle en caso de que me decida (lo tengo como ultimo recurso) a acudir a ellos?

Gracias una vez mas por tu interes

RESPONDER

• NO PROBLEM | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 25/09/02 16:23 h.

El tema de winip no tiene ningún problema, únicamente mantén activada la opción "Let the server determine my IP". Es muy listo y averiguará tu dirección IP pública y actualizará perfectamente los nombres de dominio que tu quieras. Si intentas ponerla a mano, sólo podrás poner la dirección IP privada y no te vale de nada.

Respecto a MyWebServer, me lo he instalado en un momento y no pasa nada porque te detecte esa IP, es lógico y no te creará ningún problema.

El problema es el mismo de antes y en el que yo no te puedo ayudar tanto como te pueden ayudar en los foros de cable.

Tu piensa en detrás de tu router hay una red en la que puedes tener 2, 3, 4 o 5 ordenadores con direcciones IP privadas. Ahora yo desde mi casa escribo http://tu_direccion_ip_publica. ¿A qué ordenador de tu red me voy a conectar?. Pues eso es lo que le tienes que decir a tu router, que todo lo que llegue por el puerto 80 (http) lo envíe a tal ordenador, en el que tengas el servidor Web. Aunque sólo tengas un ordenador en esa "red", también se lo tienes que decir porque el router no tiene ni idea de nada.

Esa es la información que debes buscar: cómo hacer túneles o abrir puertos en tu router. Lógicamente yo no conozco todos los routers del mundo, por lo que no puedo ayudarte. Siento decirte esto.

Con un poco de maña, preguntando y lógico, muy pronto estará funcionando tu servidor de correo, siempre que no te desanimes.

Sobre tu proveedor, no creo que te vaya a ayudar en ello. Únicamente puedes llamar y preguntar si tienen algunos puerto cerrados, ya que es una práctica bastante extendida. No es lógico que tengan cerrado el puerto 80, así que debería funcionarte el servidor web una vez que lo configures todo como debe.

Salu2 y sigo a tu disposición.

RESPONDER

• WinIp |

por BocaDePez (213.4.246.---), el Viernes, 04/10/02 20:17 h.

Gracias a páginas como esta he conseguido montar en un par de horitas un servidor web en mi Pc (más o menos) :)

Tengo tarifa plana de telefonica, la de 6 a 8 pero si consigo que funcione igual me paso a adsl (cuando gane algo de dinerito).

De servidor uso el PWS (personal web server) que viene con el windows 98 SE que es el sistema operativo que tengo instalado.

Fui a la página www.nic.tk donde me dieron un dominio gratis "http://www.miweb.tk" y allí tube que poner a la dirección que iría a poner esa dirección y le puse la IP que tenía en ese momento. (xxx.xxx.xxx.xx).

Me funcionó bien, cada vez que ponía mi dominio me iva a la página que tenía alojada en mi servidor.

Mi IP es pública pero dinámica y entonces bajé el win Ip pero no consigo que cuando me conecto a internet y pongo mi dominio me entre en mi página.

En protocol que hay que poner: ODS o DHIS ???

En server la IP de mi servidor (terra).

En hostname que hay que poner: el nombre del dominio?? www.miweb.tk ?

y si es DHIS en mail relay que hay que poner??

y en host id number??

Siento mi ignorancia y agradezco vuestra ayuda.

Un saludo a todos.GRACIAS

RESPONDER

• UN PEQUEÑO FALLO | 1

por FreeBSD, el Viernes, 04/10/02 20:41 h.

El winip solo sirve si has abierto el dominio en www.ods.org o en www.dhis.org (de ahí lo de ODS y DHIS). Si lo habres en ODS, puedes seguir las instrucciones del primer documento.
Cualquier otra cosa no dudes en preguntar. Salu2.
RESPONDER

• Lo conseguíiii |

por BocaDePez (193.153.195.---), el Sábado, 05/10/02 08:38 h.

Gracias, al final Lo conseguí.

Muchas gracias.

RESPONDER

• sugerencias |

por BocaDePez (200.34.143.---), el Viernes, 18/10/02 11:24 h.

• QUE LIO | 1

por FreeBSD, el Martes, 22/10/02 19:03 h.

Si tienes salida a Internet a través de un proxy, olvídate de tener una página web que sea accesible desde fuera.
No sé si es cierto que sales a Internet a través de un proxy, pero me he perdido un poco en la explicación. Si puedes, concreta un poquito y solucionamos el problema.
Salu2.
RESPONDER

• montar servidor |

por BocaDePez (200.73.60.---), el Sábado, 14/12/02 16:43 h.

• NO ENTIENDO MUY BIEN | 1

por FreeBSD, el Domingo, 15/12/02 13:13 h.

No sé muy bien si es que preguntas por todo el proceso que necesitas para poner en marcha tu servidor o alguna parte en concreto. Si me especificas mejor, intentaré ayudarte.
Salu2.
RESPONDER

• Web en una red local |

por BocaDePez (80.59.119.---), el Martes, 17/12/02 07:33 h.

• RESPUESTA | 1

por FreeBSD, el Martes, 17/12/02 09:24 h.

Para acceder dentro de tu red a esa web debes poner en el navegador la dirección IP privada del ordenador que tiene el servidor web. Es decir, si ese ordenador tiene la dirección IP 172.26.0.2, pon en la barra de direcciones del explorador lo siguiente: http://172.26.0.2.
Si te parece muy incómodo que tus usuarios de la red tengan que poner la dirección IP, se puede hacer algo más. En windows existe un archivo llamado hosts que se encuentra bajo el directorio C:\windows o C:\winnt. Dependiendo de la versión de windows está en un sitio u otro. Por ejemplo, en 2000 está en C:\winnt\system32\drivers\etc, así que búscalo. Editando ese archivo puedes poner traducciones directas de nombre a dirección IP. Por ejemplo, en ese archivo podrías poner una traducción como la siguiente:
www.midominio.com 172.26.0.2
De esta manera, cuando introduzcas en el navegador http://www.dominio.com te aparecerá el servidor web y no el router.
Si fueran muchas máquinas, podrías instalarte también un servidor DNS privado para tu red.
Espero que te haya servido de ayuda. Cualquier otra cosa ya sabes que puedes preguntarlo.
Salu2.
RESPONDER

• Y el PC del servidor Web ?? | 1

por sugus, el Miércoles, 18/12/02 06:16 h.

Gracias... lo q me has dicho ha funcionado para todos los PC (menos el PC servidor web)... lo del montarme el servidor DNS privado me parece muy interesante pero ni sabria pro donde empezar... si me das pistas igual me atrevo.

A todo esto solo un problema... en el PC donde esta el servidor web me sigue saliendo la pagina web del router al intentar acceder a mi web. Hay alguna forma de arreglar esto ??

De nuevo gracias pro tu ayuda y tu pronta respuesta.

RESPONDER

• Pos ahora va!! | 1

por sugus, el Miércoles, 18/12/02 09:04 h.

No se... creo q he estado despistado y no habia modificado bien el archivo host... ahora funciona ya en el PC servidor... muchas gracias y perdona las molestias.
RESPONDER

• SOBRE DNS PRIVADO | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 18/12/02 09:24 h.

Existen algunos post sobre servidores dns privados en alguno de los tres documentos, busca por ahí y quizá te sirva de ayuda. Aunque si tienes pocas máquinas, podrías seguir como lo tienes ahora. Si tienes un Windows 2000 server puedes utilizar el que lleva consigo, de otra manera puedes buscar algún software como BIND.
Salu2.
RESPONDER

• Direccionar ruter 3com812 |

por BocaDePez (80.24.14.---), el Viernes, 20/12/02 02:14 h.

• SOBRE ROUTER | 1

por FreeBSD, el Viernes, 20/12/02 09:25 h.

Yo juraría que no se puede hacer eso, aunque no me he puesto a investigar. Para ver el servidor web dentro de tu red, tienes que ponerla dirección IP privada del PC que tiene instalado el servidor web. Si tienes un nombre de dominio direccionado a la IP pública, puedes modificar el archivo host y poner una traducción directa a la IP privada del servidor web. Así cuando escribas en el navegador http://www.midominio.com te aparecerá tu página.
Salu2.
RESPONDER

• ya funciona |

por BocaDePez (80.24.14.---), el Lunes, 30/12/02 04:24 h.

la solucion fue redirigir el pueto 80 del router al 8080 de la direccion privada y decirle al server de web que funcionara con el 8080

RESPONDER

• MUCHAS GRACIAS | 1

por FreeBSD, el Lunes, 30/12/02 10:00 h.

Gracias por compartir la información, es una buena solución.
Salu2.
RESPONDER

• Configuracion de mi server |

por BocaDePez (216.72.197.---), el Miércoles, 05/02/03 20:52 h.

• DOC DE DNS? | 1

por FreeBSD, el Jueves, 06/02/03 13:07 h.

¿Has leído el doc de DNS? Este http://www.bandaancha.st/documentos.php?docid=34.
Si se tiene una IP dinámica tienes que utilizar algún programa que actualice esa IP al nombre de dominio que tu quieras. En ese doc se explica como ejemplo el winip.
Si no te ayuda lo que hay en ese documento, pues vuelve a dejar un mensaje.
Salu2.
RESPONDER

• una pregunta... | 1

por nandelbosc, el Miércoles, 14/05/03 06:13 h.

tengo el apache como servidor web en un pc de una LAN de 2 pc's. Al router tengo un redireccionamiento del puerto 80 a la ip del pc del servidor (funciona correctamente desde dentro la LAN i fuera).
Mi pregunta es: puedo tener el servidor en otro puerto?
Con el archivo de configuración del apache, he provado ponerlo al 90 (por ejemplo), redireccionar el puerto 90 del router a la ip del pc (como lo tenia en el 80 antes), de esta forma y si miro mis puertos abiertos, ya veo que el servidor esta al 90, pero si intento acceder a la web desde fuera (pc de otra oficina) o desde dentro (escribiendo la ip del pc) no me deja (supongo que al poner http al navegador siempre pilla el puerto 80, que cuando lo tengo a este si que va). No es posible tener-lo en otro puerto?
El dominio es uno gratuito de ods.org.
Creo no me explico muy bién, pero creo que me entendereis.

RESPONDER

• ES FACIL | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 14/05/03 18:07 h.

Al final de la dirección tienes que poner dos puntos seguido del puerto. Es decir, si tu dirección es www.midominio.ods.org, escribe en el navegador http://www.midominio.ods.org:90 o http://192.168.0.2:90 si esa fuera tu dirección IP.
Espero que haya respondido a tu pregunta.
Salu2.
RESPONDER

• El Winip no me funciona. hace tiempo lo utilice e iba de cine!!!¿?¿? | 1

por edy1, el Martes, 03/06/03 16:45 h.

Lo dicho. tengo una conexión cable modem con un router US Robotics que va de cine. Aqui el ods funciona de cine ya que le he mapeado la ip que me asignan a un host y sin problemas pero en otro equipo que tengo con modem es imposible hacer funcionar al jodio Winip para que me detecte la ip que em asigna mi proveedor cada vez que me conecto.

He probado con el Winip y con el propio cleinte que te bajas de la web de ods y NI UNO NI OTRO, sólo funciona si le asigno al host la IP que tengo en ese momento. Entonces hago un ping al host (por ejemplo cueto.ods.org) y traduce la ip correctamente. pero como desconectes la conexión del modem y vuelvas a conectar...adios muy buenas. En teoría el propio Winip se debería encargar de cambiar esa IP, pero ni por asomo.

Ya no se que más probar. Trabajo en esto y tengo bastantes conciemintos del tema en si, pero cuando las cosas no funcionan como en teoría han de funcionar es porque algo hay por medio. No se si es que hay que esperar X tiempo o yo que se.

Si tienes una IP fija pública entonces va de cine, la mapeas al host y punto, pero si no....NI FLORES!!

Ayuda please!!!

Con la IP fija ya he conseguido montar un servidor FTP, web, terminal server, telnet, etc...y va de perlas, pero con un modem IMPOSIBLE!!

Un slaudo y muchasss gracias!!

RESPONDER

• NO ENTIENDO MUY BIEN | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 04/06/03 18:47 h.

WinIP es para conexiones con IP dinámica, no tiene ningún sentido lanzar WinIP para una conexión con IP fija.
Yo la verdad es que cuando lo probé no tuve ningún problema con el. Yo miraría bien la configuración y seguría probando porque debe funcionar. Échale un poco más de paciencia.
Siento no ser de mucha ayuda.
Salu2.
RESPONDER

• Apache en XP en una red pc y mac |

por BocaDePez (193.145.234.---), el Jueves, 03/07/03 07:33 h.

• ESO ES RARO | 1

por FreeBSD, el Domingo, 06/07/03 12:12 h.

Un servicio web no depende del sistema por lo que me parece muy raro. Fíjate que el equipo del servidor web no tenga puesto un firewall que no deje entrar a los MAC o que estos estén configurados perfectamente. No se me ocurre otran cosas.
Salu2.
RESPONDER

• problema con el firewall de la red | 1

por userbrood, el Viernes, 22/08/03 21:33 h.

Yo tengo una duda...

Bueno ya segui todos los pasos que mencionas en estos 2 primeros articulos, pero no puedo probar si funciona ya que estoy dentro de una red y tienen un firewall que no se si sea router o un servidor y cada vez que le doy el nombre del dominio que supuestamente ya hize me manda un error de acceso denegado por el Firewall....Como puedo solucionar esto?

RESPONDER

• HABLA CON EL ADMIN DE LA RED | 1

por FreeBSD, el Sábado, 23/08/03 01:10 h.

Porque si quieres poner un servidor que sea accesible desde fuera de la red, debe ser el administrador de esa red el que permita dicha comunicación. No hay manera más lógico que hablar con el administrador y sea él quien permita los accesos externos a tu servidor.
Un saludo.
RESPONDER

• Gracias.. | 1

por userbrood, el Martes, 26/08/03 19:06 h.

Tienes razón, mejor intentare hacerlo en mi casa, solo que no se si funcione porque en mi casa por ahora tengo conexion dial-up (cancele momentaneamente mi conexion DSL)

Saludos

RESPONDER

• PUEDE SER HORRIBLE | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 27/08/03 01:16 h.

...el hecho de tener un servicio detrás de una línea de 56K pero cosas más raras se han visto. Se podría hacer con un servicio de actualización de nombres automática. Aunque espero que la página sea para uso personal.
Salu2.
RESPONDER

• Si, la pagina es personal | 1

por userbrood, el Miércoles, 27/08/03 17:46 h.

De hecho a mis pocas paginas que he hecho son experimentales siempre para probar nuevas cosas, pero te agradezco por toda la informacion...

Saludos desde Mexico..

RESPONDER

• abre el host pero no abre la web |

por BocaDePez (80.58.3.---), el Sábado, 13/09/03 21:15 h.

• ¿SOLO HAS PROBADO DESDE DENTRO DE LA RED? | 1

por FreeBSD, el Domingo, 14/09/03 17:21 h.

Eso ocurre cuando escribes ese nombre en un navegador de un equipo dentro de tu red local. Si tienes tu router funcionando en multipuesto con el puerto 80 direccionado al equipo que tiene el servidor web, tu sitio se verá desde fuera de Internet normalmente poniendo en el navegador www.midominio.com.
No conozco Windows XP, pero en Windows 2000 existe un archivo llamado host y situado wn C:\winnt\system32\drivers en el que puedes poner traducciones de nombres directamente. Edita ese fichero y escribe
127.0.0.1 www.midominio.com
O al revés, ya no lo recuerdo. Así cuando pongas en tu equipo tu nombre de dominio aparecerá tu web. Pero ya te digo que desde fuera sin tocar nada se verá correctamente si has configurado bien tu router.
Salu2.
RESPONDER

• desde ambas posiciones |

por BocaDePez (80.58.3.---), el Martes, 16/09/03 19:40 h.

gracias por contestar, mira tu dices "Si tienes tu router funcionando en multipuesto con el puerto 80 direccionado al equipo que tiene el servidor web, tu sitio se verá desde fuera de Internet" mi pregunta es

¿como se direciona el puerto 80 al equipo que tiene el servidor web?

ese equipo es mi PC y yo entiendo que se direciona abriendo ese puerto a mi IP ¿es asi? entiendo que la IP que me asingno mi proveedor de acceso a internet, no la que asigne yo dentro de la red.

si, en el archivo host de la carpeta etc ya puse todo eso pero entiendo que eso es solo para la red local no para internet ¿a tambien?

gracias de antemano

un saludo.-

RESPONDER

• RE: | 1

por FreeBSD, el Miércoles, 17/09/03 00:05 h.

Direccionar un puerto o abrir un puerto es lo mismo. Tendrías que abrir el puerto 80 hacia tu equipo. Tienes que direccionar (abrir) el puerto 80 a la dirección IP privada (una 172.26.0.x, 192.168.0.x o 192.168.1.x será) y puerto 80. De esta manera cuando a tu router llegue información que vaya a la dirección IP pública (la que te dio tu proveedor) y puerto 80, el router se lo mandará a tu PC.
Lo que has puesto en la carpeta etc es sólo para tu equipo, no es para Internet. En Internet tendrás configurado un nombre de dominio que apunte a tu dirección IP pública. Si no tienes un nombre de dominio, puedes mirar el primer manual de esta serie de documentos.
Espero haberte ayudado. Cualquier consulta no dudes en preguntar.
Salu2.
RESPONDER

• Sigue sin verse en internet |

por BocaDePez (80.58.3.---), el Miércoles, 17/09/03 23:49 h.

asi lo tengo y en vez de abrirse la web se abre la pagina del 3com

en host de etc no puse www.midominio.com para que no me engañe abriendose así.

socorroooooooooooooooooooooooooo

¿donde esta el dilema????

graciasssssssssssssssss

RESPONDER

• PONTE LAS PILAS | 1

por FreeBSD, el Jueves, 18/09/03 15:11 h.

Porque que se vea la página de configuración por Internet es que te has cargado algún filtro que no deberías. Vuelve a poner un filtro al puerto 80 y al puerto 23, y después abres el puerto 80 hacia la máquina que tiene el servidor web.
Yo no puedo ayudarte más porque tu problema es de configuración del router. Puedes leer los mensajes o poner uno nuevo en el foro sobre configuración de tu router donde te ayudarán mejor que aquí:
http://www.bandaancha.st/foros.php?forid=18
Salu2 y suerte.
RESPONDER

• Agradecimiento |

por BocaDePez (80.58.3.---), el Jueves, 18/09/03 17:48 h.

Muchas gracias por tu ayuda.

Me pondré a ver como poner esos filtros.

Gracias por todo.-

RESPONDER

• NECESITO AYUDA CON MI SERVIDOR WEB |

por BocaDePez (200.106.5.---), el Lunes, 13/10/03 20:18 h.

• PUERTO 80 | 1

por FreeBSD, el Lunes, 13/10/03 21:53 h.

Tu mismo te has respondido. Tienes que direccionar el puerto 80 de tu router a la IP privada del equipo que tiene instalado el servidor web. La cosa ya depende del router que tengas, pon esta misma duda en la sección de foros.
Suerte.
Salu2.
RESPONDER

• ISS de XP, funciona solo en local |

por BocaDePez (80.58.33.---), el Lunes, 01/12/03 20:48 h.

• Redirección de puertos o túneles | 1

por FreeBSD, el Martes, 02/12/03 17:17 h.

O como vulgarmente se conoce: abrir puertos. Debes abrir los puertos 80 y 21 en tu router hacia la IP del ordenador que tiene el servidor WEB.
En el caso de que ya tuvieras esos puertos abiertos o que te conectes con un módem, es posible que tengas un firewall o un dispositivo parecido que está rechazando las conexiones que vengan desde el exterior.
Un saludo.
RESPONDER

Todos los contenidos © BandaAncha.st |