BandaAncha.st

ONLINE: 35 usuarios 236 invitados | 35932 usuarios registrados

server load: 53.5%

culebreja - JulKiTo - zarmancor - protheus2099 - curiososn - GTI - Cinemania - Kebo - Jecuir - csicilia - Psm1 - Mahonni - fgt24 - Joe_Dalton - DeusKaos - SergiMolina - makaikor - anthrax - geminiano - MaTaPolloS - HeRMeS - Xubenca - ersefa - Frankfurt - Raulito - josealbertoni - Coy0te - Alpine - DaVinci26 - edie

| Nick: |  | Pass: |  |

| EN ESPERA: 2 artículos

Opciones
Busca ISP
Analizador DNS

| Portada |  |  | ADSL |  |  | Cable |  |  | El Buffer |  |  | Wireless |

| Montaje de un Cibercafé 3ª parte por xenom | leido 25559 veces desde el 30/06/02

Bueno, después de expresaros mis disculpas por este larguísimo tiempo de espera, vamos a entrar en el tema de como montar la red física de nuestro ciber. En realidad, aunque para los menos versados sea lo más dificultoso, es una tarea muy muy sencilla, siempre y cuando sigamos manteniendo nuestro sistema operativo Windows, tal y como dijimos en los capítulos anteriores.

Lo primero que hemos de tener en cuenta es cual es nuestro tipo de conexión a Internet, pues dependiendo de este, hemos de montar la red de una forma diferente. Básicamente, vamos a diferenciar dos tipos: Con router y sin router. Expliquemos esto un poquito, sin entrar en profundidades:

Nuestro ISP nos va a proporcionar una dirección IP, fija o variable, para poder conectarnos a Internet, en teoría para conectar un solo equipo, que tendrá esa dirección ip de salida, pero esto no es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros vamos a montar una red local con direcciones IP internas que queremos que tengan salida a Internet, es decir, necesitamos que cada uno de nuestros ordenadores se "enrute" hacia esta dirección IP de Internet, para que todos y cada uno de nuestros aparatos tenga conectividad. En todos los casos de conectividad (excepto en cable, si no me equivoco, al menos yo no lo he visto) podemos hacernos de un aparato llamado router el cual el solito nos hará este trabajo sucio, simplemente configurándolo y conectándolo a nuestra red, ya veremos mas tarde como, todos y cada uno de nuestros aparatos tendrá conectividad. Esta es, con mucha diferencia la manera más cómoda y fiable de dar acceso, es por lo que en caso de líneas ADSL, la mas usada para cibers, debemos comprar un router para nuestra línea, no un modem.

Pero también debemos tener en consideración que esto no siempre es posible, especialmente en conexiones de cable, que nos obligan a poner un "modem-cable", si este es el caso, haremos que nuestro ordenador principal, el servidor, actúe de router, proporcionando conectividad a los demás equipos. Es una forma un poco mas engorrosa, pero también totalmente correcta. Solo hemos e tener en cuenta que si el modem tiene conexión ethernet (cable) demos montar en el servidor una segunda tarjeta ethernet para conectarla a la red local.

Como todo esto parece un poquito engorroso, vamos paso a paso:

El cableado

Aunque en todos los casos no es necesario, debemos utilizar cable UTP Categoría cinco de hilo rígido para nuestro cableado, si es apantallado, mejor. Estad muy atentos al comprar el cable de que no vamos a tener problemas con el: que todos los colores sean facilmente diferenciables es muy importante, además, algunos cable baratos del mercado no tienen bien trenzados los hilos, con lo que podemos tener problemas en montajes largos o con paralelismos de cables con 220. Comprobad que l trenzado esta bien realizado pelando un poco de cable y observando además que es trenzado de los 4 pares de hilos no es igual, Cada uno de los trenzados a de ser diferentes, unos un poco mas trenzados que otros. Esto es importante para evitar problemas de inducción.

Hemos de estudiar muy cuidadosamente la forma de tirar el cable, y la estructura de la red, dependiendo de la cantidad de equipos y su distribución. Para esto no hay una norma, simplemente hemos de aplicar la lógica.

Vamos a suponer que nuestro ciber consta de dos zonas, cada una de ellas de 8 equipos, por ejemplo.

El montaje lo podríamos hacer de tres formas diferentes:

1. Cada uno de los equipos tiene un cable que va al hub que tenemos mas o menos entre las dos zonas. El servidor tiene otro cable hasta este hub e igualmente el router
2. Ponemos un hub en cada una de las zonas y unimos los hubs con un cable. El servidor va al hub mas cercano y el router igual
3. Igual a B pero hay un tercer hub junto al servidor y al router, con lo cual ambos van conectados a este y dicho hub conectado al mas cercano

Dependiendo, como ya he dicho, de la distancia de las zonas, la cantidad de equipos, la distancia del servidor, etc., debemos optar por una u otra solución. Utilizando el hardware adecuado, todas son validas, aunque en la mayoría de los casos, por la comodidad de ahorrar toda la tirada de cable posible, yo optaría por la B o la C

Haciendo cables

Una vez que ya hemos planteado como tenemos que hacer nuestra instalación y tirado los cables correspondientes, tenemos que crimpar los terminales. Esto, que parece una tontería, no lo es para nada. Los pseudo-instaladores que hay sueltos por hay se dedican a ponerlos por colorines, que quedan mu bonitos, primero el rojo, luego verde, luego... Pos no señor, aunque en la mayoría de los caso, y mas con tiradas cortas no tendréis problemas, para evitarlos, no cuesta trabajo crimpar como debe hacerse, tal y como nos dice la norma ieee 802.3: que establece que los pares 1,2 y 3,6 *DEBEN* ser pares trenzados, es decir, por ejemplo, en cada una de las puntas:

1. Azul
2. Azul Blanco
3. Verde
4. Marrón
5. Marron-Blanco
6. Verde-Blanco
7. Naranja
8. Naranja-Blanco

Seria una combinación correcta.

También hemos de tener en cuenta, al conectar hubs entre si, una de las puntas debe ir en un puerto cualquiera del hub 1 y la otra al puerto de apilación o cross-link. En caso de que el hub que utilicemos no tenga este tipo de entrada, debemos utilizar un cable de par cruzado, que tiene una de las puntas como las dichas anteriormente y la otra de la siguiente forma

1. Verde-Blanco
2. Verde
3. Azul
4. Marrón
5. Marron-Blanco
6. Azul-Blanco
7. Naranja
8. Naranja-Blanco

Los HUBs

Un hub es una especie de concentrador al que unimos toda las puntas de la red para poder formarla. Existe un tipo de hub, mas avanzado que es llamado Switch, son ligeramente mas caros y su utilización depende de las necesidades de nuestra red.

El switch también se lo denomina puente multipuerto, así como el hub se denomina repetidor multipuerto.

La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión.

Como los switches son capaces de tomar decisiones, así hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Los switches hacen esto "conmutando" datos sólo desde el puerto al cual está conectado el host correspondiente.

A diferencia de esto, el hub envía datos a través de todos los puertos de modo que todos los hosts deban ver y procesar (aceptar o rechazar) todos los datos. Esto hace que la LAN sea mas lenta.

A primera vista los switches parecen a menudo similares a los hubs. Tanto los hubs como los switches tienen varios puertos de conexión (pueden ser de 4, 8, 12, 24 o 48, o conectando 2 de 24 en serie), dado que una de sus funciones es la concentración de conectividad (permitir que varios dispositivos se conecten a un punto de la red).

La diferencia entre un hub y un switch está dada por lo que sucede dentro de cada dispositivo.

El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de datos sea más eficiente. Pensad en el switch como un elemento que puede combinar la conectividad de un hub con la regulación de tráfico de un puente en cada puerto. El switch conmuta paquetes desde los puertos (las interfaces) de entrada hacia los puertos de salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda total. Básicamente un Switch es un administrador inteligente del ancho de banda

Diciéndolo de una forma práctica, por ejemplo:

Si adquirimos un HUB de 8 puertos de 10/BT, quiere decir que los 10 Megabites de transferencia de datos se reparten para el numero de computadoras que estén conectados al HUB, de tal modo que si tienes 6 maquinas (10 / 6 = 1.6) quiere decir que tienes 1.6 Megabites de información que pasa por tu maquina a cada segundo.

Si adquieres un HUB de 10/100 BT, quiere decir que tienes mas ancho de banda es decir (100 / 6 = 16.6) 16.6 Megabites por segundo en cada punto de red, esto siempre y cuando tengas tarjetas de red de la misma velocidad 10/100.

Hay que tomar en cuenta que los SWITCH vienen únicamente en velocidad de 10/100 BT o 100 BT.

Si adquieres un SWITCH 16 puertos, quiere decir que los 100 Megabites de transferencia de datos se mantienen en cada puerto del SWITCH, seria 100 Megabit por segundo para cada maquina que este conectado al SWITCH.

En base a esto hay que considerar cual de los dos dispositivos es el mas optimo para su red; para una oficina pequeña que tenga menos de 8 computadores no se requiere velocidades mayores a los 10 Megabits por segundo debido a que el trabajo no es tan pesado como en una red de mas de 20 computadores.

Aun así a menos que hablemos de una red enorme, para nuestras necesidades los hubs nos bastan en la mayoría de los casos debido a que nuestro ancho de banda de Internet raramente va a superar el ancho de banda distribuido del hub y ni mucho menos va a superar tampoco la transmisión que necesitamos para los juegos en red. La cosa cambia si en nuestro ciber por alguna razón va a haber una cantidad importante de transmisiones de archivos entre los ordenadores.

De todas formas, la diferencia de precio entre uno y otro sistema no es importante, así es que yo aconsejaría la colocación de Switch. Tenemos algunos en el mercado, en tamaño pequeño a muy buen precio, tales como los Longshine, por ejemplo. La cantidad de puertos depende, como antes hemos dicho, de nuestra distribución de red, aunque es recomendable dejar algunos puertos libres, pensando en ampliaciones o conexiones de emergencia. Ahora, una cosa, no se por que razón me he encontrado que uno de los routers que suministra Telefónica para ADSL, el SpeedStream NO ES COMPATIBLE con la mayoría de los switchs, necesita un hub. Atentos a esto.

EL ROUTER

Poco que decir sobre la conexión del router, aunque si que hablaremos de su configuración mas adelante. El router simplemente se conecta a un puerto del hub como si fuese un equipo más y punto.

EL MODEM

Si hablamos de un modem convencional, RTB o RDSI, pues nada, lo conectamos a la línea, y la tarjeta de red del servidor a nuestra red local, ya configuraremos el ordenador para que nos sirva de router.

En caso de que hablemos de un modem de cable (ono,menta,supercable...) de tipo Ethernet, necesitamos instalar en nuestro servidor una segunda tarjeta de red, LA primera la conectaremos al modem y la segunda a la red de manera normal. De esta forma conseguiremos de nuevo hacer que nuestro PC sirva de router. Habría una manera de conectar el modem a la red local y montar una red de doble IP con gateways diferenciadas, pero es complicarnos la vida mala manera y además no es nada aconsejable.

Bien. Ya tenemos la red físicamente montada. En el próximo capitulo hablaremos de la configuración de red de los equipos, del router y del servidor, e incluso algo muy importante en los cibers que casi ninguno tiene contemplado, la limitación del ancho de banda disponible para los usuarios según las necesidades. Esto es algo MUY MUY MUY importante, para que no haya equipos que se coman la conexión mientras otros se quedan tiesos.

LA próxima entrega en una semana. Esta vez de verdad :-)

Importante: Se permite la reproducción de este documento siempre que se mencione la fuente, el autor y se incluya un hiperenlace hacia su ubicación original.

Umbral: de 71 comentarios | Modo:

< |  | 1 | 2 |

• Que router elegir para ONO | 1

por Flae, el Lunes, 13/01/03 03:16 h.

Estoy intentando montar un mini-cyber con 4 equipos.

Tengo ONO en el bar y tenia pensado poner un router, pero no se cual elegir ¿cual me recomendais??? ;)

O si sabeis algun sitio donde haya una comparativa o algo tambien os lo agradeceria ;)

muchas gracias.

RESPONDER

• cuando la proxima?? |

por BocaDePez (213.60.65.---), el Martes, 14/01/03 13:10 h.

• no rompas las pelotas!!!!!!!!!!! | 1

por Angelizer_Spell, el Jueves, 30/01/03 23:24 h.

la concha de mi abuela!!!!! hasta cuando el otro pelotudo, tengo semanas esperando boludeces y tu no las escribes espero sea pronto!!!!!!!!!!!!!!!!
RESPONDER

• Tengo una duda sobre un cable-modem y la red |

por BocaDePez (213.37.8.---), el Sábado, 01/02/03 11:58 h.

• cable modem y red |

por BocaDePez (200.86.177.---), el Martes, 18/02/03 16:30 h.

• Switch y banda ancha VTR |

por BocaDePez (164.77.151.---), el Domingo, 16/05/04 04:22 h.

• Ruter Speedstream conectado a un switch. |

por BocaDePez (80.58.36.---), el Lunes, 10/02/03 04:33 h.

• SpeedStream NO ES COMPATIBLE con la mayoría de los switchs ??? |

por BocaDePez (213.60.99.---), el Jueves, 06/03/03 05:03 h.

• Cuando es la próxima entrega?? | 1

por luciosoldo, el Sábado, 08/03/03 09:09 h.

Hola, me llamo Lucio y soy de Buenos Aires. Estuve leyendo atento estas tres entregas, pero me he quedado con las ganas de aprender más acerca de los routers y esas cosas, sí conviene más tener un router o directamente una pc con dos tarjetas de red.

Gracias, espero ansioso la 4º entrega!!!

Saludos

RESPONDER

• Router |

por BocaDePez (200.45.219.---), el Sábado, 26/04/03 12:29 h.

Lucio hola, mira soy de Cordoba, estoy armando un ciber aca y tambien estaba siguiendo este documento, parece que se durmio el usuario y nos dejo plantado en lo mas importante, yo te cuento que aca he ayudado a un par de amigos a armar sus ciber y lo que hemos hecho es usar un router Dlink anda muy bien y con unswitch hemos logrado muy buenas velocidades,lo hemos testeado en ADSL de ciudad de 256 y 512 y se porta muy pero muy bien. con esto nos hemos olvidaddo del Wingate Winproxy y demas yerbas.

ahora la verdad estamos probando el tema del soft de control (cibercontrol) y hemos tenido un par de colgados por eso queria que este muchacho terminara su documento a ver que "magia" hace para evitar los colgados o mejor aun como proteger los equipos de los usuarios que te instalan cualquier cantidad de webadas.

Bueno, cualquier cosa que te pueda ser util escribime fokker_@msn.com

Nos vemos.
Sorry, mi nombre es Daniel :P

RESPONDER

• Conexion de switch |

por BocaDePez (200.64.63.---), el Lunes, 16/06/03 13:27 h.

Hola que tal !

Te escribo para ver si me puedes responder una duda que tengo sobre la ocnfiguracion de un switch, resulta que tengo una peque red trabajando con un concentrador o hub, pero es un poco lento, entonces compre un switch, lo conecte pero no me funciona no puedo ver los otros equipos, la configuracion de los conectores es diferente al del concentrador o me puede servir la misma configuracion, favor de decirme cual es la configuracion correcta, Gracias, me puedes escribir al siiguiente correo

gheryshery@hotmail.com

Gracias por tu atencion y ayuda!!

RESPONDER

• ciber |

por BocaDePez (200.117.193.---), el Viernes, 02/04/04 15:58 h.

Daniel,

un programita apara evitar que los usuarios te llenen de basura las maquinas una solucion es el deep freeze

ahora como se soluciona el problema entre el wingate y el cibercontrol no se.

RESPONDER

• Puntualización sobre el HUB |

por BocaDePez (62.101.170.---), el Domingo, 06/04/03 23:13 h.

• router zyxel+swicht y no me funciona la red local |

por BocaDePez (80.58.38.---), el Sábado, 12/04/03 17:38 h.

• mira lo k puedes hazer es esto... |

por BocaDePez, el Lunes, 21/04/03 08:52 h.

• justo en lo ma interesante xD, ¿¿onde ta el mushasho?? |

por BocaDePez (62.36.30.---), el Sábado, 10/05/03 07:24 h.

• Que Maquinas Compro |

por BocaDePez (200.63.132.---), el Lunes, 30/06/03 13:34 h.

• el color de los cables |

por BocaDePez (200.93.150.---), el Sábado, 02/08/03 19:09 h.

• Funciona perfecto |

por BocaDePez (200.44.27.---), el Jueves, 11/03/04 19:30 h.

• POR ARIDANE, Tiempo de Espera |

por BocaDePez (212.40.249.---), el Martes, 12/08/03 19:17 h.

• como tener en red pc y una impresora |

por BocaDePez (200.10.225.---), el Miércoles, 29/10/03 04:20 h.

• AYUDADME ¿Por ke no me va el counter en mi cyber? |

por BocaDePez (81.203.208.---), el Jueves, 27/11/03 13:19 h.

• TIENES INCOMPATIBILIDAD |

por BocaDePez (200.92.158.---), el Domingo, 01/02/04 02:10 h.

• Tengo problemas con los switchs |

por BocaDePez (200.55.117.---), el Martes, 10/02/04 07:25 h.

• necesito las otras dos entregas anteriores de nuestro amigo |

por BocaDePez (200.121.120.---), el Jueves, 25/03/04 21:35 h.

• entregas del cómo montar cybercafé | 1

por odracir55, el Miércoles, 07/04/04 08:33 h.

Ve en la portada de este foro, ahí están los enlaces, si no te funcionan pon tu dirección de correo electrónico para hacertelos llegar.

Búscale, búscale.

odracir55

RESPONDER

• NO HALLO LAS otras dos entregas anteriores de nuestro amigo |

por BocaDePez (200.121.20.---), el Domingo, 18/04/04 04:17 h.

Mira hermanito, no encuentro por ningún lado las dos entregas anteriores, si fueras tan amable de enviármelas te lo agradecería infinitamente mi correo es el siguiente: devilman176@hotmail.com ; de antemano muchas gracias,bye..........

RESPONDER

• VTR Banda Ancha Chile |

por BocaDePez (164.77.139.---), el Miércoles, 19/05/04 06:01 h.

Todos los contenidos © BandaAncha.st |