BandaAncha.st

ONLINE: 35 usuarios 240 invitados | 35932 usuarios registrados

server load: 57%

culebreja - JulKiTo - 4L13n - zarmancor - protheus2099 - curiososn - GTI - Cinemania - Kebo - Jecuir - csicilia - Psm1 - Mahonni - Joe_Dalton - SergiMolina - makaikor - anthrax - shantares - geminiano - MaTaPolloS - HeRMeS - Xubenca - ersefa - Frankfurt - Raulito - josealbertoni - Coy0te - Alpine - DaVinci26 - edie

| Nick: |  | Pass: |  |

| EN ESPERA: 2 artículos

Opciones
Busca ISP
Analizador DNS

| Portada |  |  | ADSL |  |  | Cable |  |  | El Buffer |  |  | Wireless |

| Montaje de un Cibercafé 2ª parte por xenom | leido 29220 veces desde el 09/04/02

Sigamos presuponiendo que vamos a montar nuestro ciber con una red basada en windows ME o 98SE, al menos de un principio, y también sigamos suponiendo que los encargados del ciber son usuarios mas o menos avanzados, pero sin unos conocimientos muy amplios de informática. Así pues nuestro equipo servidor también utilizará cualquiera de estos dos sistemas operativos ¡Pero no os asusteis!, el sistema de soft de control que usaremos, que comentaremos más adelante, permitirá que si cualquiera de los equipos, incluyendo el servidor ha de resetearse por alguna razón. Los terminales no pierdan conexión, no pierdan el tiempo consumido, y el servidor no pierda ninguno de los datos de tiempo o precio de conexión. Too controlao. :)

En realidad, necesitamos poca diferencia de hardware entre el servidor y los terminales. La diferencia está solamente en los periféricos. Es normal que en nuestro ciber nos requieran en ciertos momentos unos servicios complementarios, aunque no son excesivamente requeridos, es importante tenerlos en cuenta, no por el volumen de venta, sino por que al dar el servicio, captaremos mas clientes que acudan a nuestro local, que es lo importante.

Básicamente, los servicios que nos van a pedir son los siguientes:

- Impresión
- Grabación/lectura de Diskettes
- Grabación/lectura de CDs
- Lectura de Imágenes

Así, pues, necesitamos el siguiente hardware complementario, que comentamos:

1. Diskettera
   Poco que comentar, 1.44Mb 3.5", cualquier marca, unos 8€ +IVA en distribuidor
2. Lectora de Cds
   Bueno, las lectoras son un mundo, pero optaría por una lectora de Cds en vez de una unidad de DVDROM, no por nada, sino por la compatibilidad CloneCD y similares. Si fuese posible obtener por algún lado una Aopen, pues tanto mejor. Ahora mismo están muy de moda las LG52x, ya que son baratitas, sin embargo, yo las rechazaría, precisamente por los problemas a la hora de leer cierto tipo de protecciones (SafeDisc2 y similares) con este lector. Se puede objetar que podemos leer con la grabadora. Cierto, pero si también podemos hacerlo con la lectora, pues tanto mejor, ¿No?
   No comento precios, pues hay de todo.
3. Grabadora de CDR/CDRW
   Otro mundo de posibilidades. Hasta hace relativamente poco tiempo, yo hubiese recomendado encarecidamente la colocación de una Plextor, ya que la contabilidad de esta con el CloneCd era la máxima, pero hoy en día una gran cantidad de marcas ofrecen plena compatibilidad con este programa. Por recomendar una, dentro de un precio razonable, podíamos colocar una Sony 20x. Rápida, fiable, tecnología Proof y totalmente compatible Clone y similares, aunque, como ya digo, aquí los gustos de cada uno son importantes, ya que no es un elemento esencial.
4. Impresora
   Bueno, la mayoría de los usuarios que nos pidan un servicio de impresión, van a necesitar una impresión en color, desde luego, así que nos decantaremos hacia una impresora de chorro de tinta, descartando la laser (una laser color es muy muy cara para nuestros requerimientos).
   Aunque en este apartado va a haber también muchas opiniones contradictorias, ha marcas que yo no tomaría en consideración, a pesar de la calidad probada de sus impresoras, llamemos Epson a la primera marca a no tomar en cuenta. ¿Por qué?, pues por que a pesar de sus muy buenas prestaciones hay una que me disgusta enormemente. El cabezal es “propio” de la impresora. La mayoría de las Epson “cascadas” han muerto por este componente. Se ensucia facilemente, y más aun si le damos un uso intensivo, no la tenemos bien cuidada o no usamos cartuchos originales. Casi lo mismo pasa con otras marcas como por ejemplo Canon, además de que los cartuchos de la mayoría de las impresoras de esta marca son excesivamente pequeños, y los tendremos que estar cambiando con demasiada asiduidad. En definitiva, y como siempre, dentro de unos precios razonables, mi elección cae en Hewlett Packard. Las HP son impresoras razonablemente robustas y el cabezal de impresión se encuentra en cada cartucho, asi que cada vez que lo cambiemos, tendremos cabezal nuevo. Además las últimas HP dan una calidad de impresión muy muy buena, totalmente comparable a las Epson, quizás podíamos elegir una HP Deskjet 720 o una 810, son impresoras que dan excelentes resultados.
   En contra de estas impresoras tenemos el precio de los cartuchos de tinta originales, pero a favor la facilidad para recargarlos, especialmente el de tinta negra. Tras unas pocas recargas, el cartucho empieza a deteriorarse, disminuyendo considerablemente la calidad, pero, tal como hemos comentado, el cabezal está en cada cartucho, así que, cuando suceda esto, tiraremos el cartucho recargado y pondremos uno nuevo, con su correspondiente nuevo cabezal. Impresora guay otra vez.
5. Scanner
   Tampoco hace falta que le pidamos mucho a este periférico, pues no es excesivamente usado, cualquiera con una calidad aceptable nos vendía bien, quizás un primax seria una buena elección, ya que su disponibilidad en España es grande y tienen un buen servicio de drivers y ayuda on line.

En definitiva, como vemos la diferencia entre el equipo servidor y los terminales no es grande, así que no necesitamos una gran inversión, ya veremos como toda la diferencia va a estribar en el soft que instalaremos en este equipo, que nos va a permitir controlar a la perfección nuestro ciber.
También hemos de tener en cuenta que necesitaremos tener disponibles una cierta cantidad de consumibles en el almacén, que nos van a hacer falta:

- Tinta: Al menos un cartucho de cada de repuesto. Cuando los abramos, a comprar otros.
- Papel: Un paquete abierto y otro de repuesto. Yo aconsejo el papel premium de HP, en paquetes de 500 A4, y con una calidad decente para la tinta
- Glossy, fotográfico y transfer: Al menos un paquete de 10 hojas de cada. No son caros y pueden ser útiles
- Diskettes: 2 cajas de 10 unidades. Si es posible, no genéricos, que son muy malos, nuestros usuarios agradecerán unos un poquito mejores. A mi me gustan mucho los de Imation.
- CDR’s: Yo tendría normalmente dos marcas, una baratita, que de unos resultados decentes, tal como Princo y otros un poco mas caros, para los exigentes, tales como Vervatim Metallazo, en estas cantidades, que son muy variables, claro, depende del “tirón” que tengamos
  Princo 74 Jewel case: 100 unidades
  Princo 80 Jewel: 50 unidades
  Verbatim 74 Jewel: 50 unidades
  Verbatin 80 Jewel: 20 unidades
  Tartera 25 unidades princo 80: 2 unidades
  Cajas Jewel Doble CD: 25 unidades

Podemos encontrar este material en cualquier tienda especializada, que tenemos en todas las ciudades de España. La diferencia con respecto al precio en proveedor es pequeña, y normalmente las tiendas especialistas están mejor de stock que los propios distribuidores.

Además de esto, debemos tener siempre disponible el siguiente material, por lo que pueda pasar, hablando de una cantidad de equipos entre 15 y 20:

- 3 ratones iguales que los colocados en los equipos
- 5 teclados
- 15 auriculares (los fastidian bastante)
- 15 o 20 metros de cable de red CAT5
- 10 o 20 terminales RJ45
- 1 crimpador (¿se dice así?) para RJ45

Una cosilla que se me olvido comentar para las terminales y para el servidor es que cada uno de ellos deberá lleva el disco duros en una caja de extraible con llave, ya veremos que esto nos va a resultar especialmente útil si tenemos problemas. Perdonad por el olvido. Existen modelos de estas cajas que incluyen un pequeño ventilador que ayuda mucho a una buena refrigeración del HD, al sacar el aire caliente de la caja extraible. También hemos de recordar que cada uno de los HD de los terminales han de estar puestos como SLAVE, no como MASTER, para no tener que tocarlos cuando los “clonemos”. Ya hablaremos sobre esto.

En el siguiente capitulo tocaremos la ultima parte de hardware. El montaje físico de la red, despues de esto empezaremos con el soft.

P.D.: Ah! Se me olvidaba. Gracias todos los que estáis siguiendo estos documentos y especialmente a aquellos que comentáis vuestras opiniones en el foro de BandaAncha.st. Siempre es bueno contar con varios puntos de vista. Saludos a todos

Importante: Se permite la reproducción de este documento siempre que se mencione la fuente, el autor y se incluya un hiperenlace hacia su ubicación original.

Umbral: de 73 comentarios | Modo:

< |  | 1 | 2 |

• NUEVO PROGRAMA PARA CYBERS |

por BocaDePez (80.58.10.---), el Miércoles, 22/01/03 07:15 h.

• donde estan los demas capitulos sobre este tema? |

por BocaDePez (213.0.240.---), el Martes, 28/10/03 12:40 h.

• por favor!!!!! |

por BocaDePez (200.68.199.---), el Viernes, 14/11/03 21:18 h.

Todos los contenidos © BandaAncha.st |